**附件：**

**邢台市林业局采购询价（报价）单**

我单位拟询价采购下表所列货物，请根据要求一次报出不得更改的价格，将本信函报价文件(封条加盖公章)邮寄到河北省邢台市林业局。成交供应商按照质量和服务相等且报价最低的原则确定。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 车载式喷雾机 | 1. 风机2.2kw 2. 水泵1.5 kw 3. 上下左右全自动 4. 配6.5kw汽油发电机 5. 500升水箱 6. 射程15-30 m | 1 |  |  |
| 2 | 液压式叉车 | 1.2吨工字钢架  2.叉长1.3米3吨叉料叉腿加长  手动液压升降 | 1 |  |  |
| 3 | 手推式机动喷雾机 | 1. 动力：7.5匹 2. 药箱160升 3. 柱塞泵：三缸铜泵，26高压泵   4.射程：9-13m | 15 |  |  |
| 4 | 频振式杀虫灯 | 1. 符合GB/T 24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯标准。（提供符合国家标椎的国家农机具质量监督检验中心出检验报告，厂家提供原件并加盖公章） 2. 电感镇流器工作电源：160V时电流不小于220mA；280V时电流不大于420mA； 3. 电网采用奶弧镀膜材料，双阳螺旋绕制，网线直径0.6mm | 40 |  |  |
| 5. | 电动喷雾器 | 1. 容量：16L。 2. 全新蓄电池：12V/8AH全封闭免维护铅酸电池。 3. 可职能调速。一次充电棵连续工作≥5小时。 4. 水泵：智能化电动调压隔膜水泵，隔膜泵压力：0.4-0.6Mpa。 | 40 |  |  |