标准体系编号：AB

文件类型：规范

|  |
| --- |
|  |

邢JG

邢台市机关后勤服务标准

邢JG AB.320.002—2022

|  |
| --- |
|  |

安防系统运行维护规范

|  |
| --- |
|  |
|  |

2022 - 10 - 31发布

2022 - 11 - 01实施

邢台市机关后勤服务中心 发布

前  言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件归口部门： 安全保卫科 。

本文件起草部门： 安全保卫科 。

本文件主要起草人： 杜海军、王瑞东 ，日期： 2022年 8 月 1 日 。

本文件主要审核人： 路根雪 ，日期： 2022 年 8 月 15 日 。

本文件批准人： 陈德礼 ，日期： 2022 年 8 月 31 日 。

文件履历：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 创建/更改 | 修改内容简介 |
| 1.0 | 2020年8月31日 | 创建 |  |
| 2.0 | 2022年09月01日 | 更改 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

安防系统运行维护规范

1. 范围

本文件规定了安防系统运行维护的基本要求、运行要求和维护要求。

本文件适用于安防系统运行维护工作。

1. 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

1. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安防系统

以运用安全防范产品和其它相关产品所构成的视频监控等系统。

1. 基本要求

保障现有的安防系统运行良好，发现警报及时处理，发生故障及时排除，硬盘记录保存完好。

1. 运行

有专人负责安防系统运行，相关密码不得外泄。

安防系统24 h不间断运行。

有专人值守监视显示器，并做好值班记录。

值班人员一旦发现系统故障，应立即通知安全保卫处进行故障处理。

当停电是，系统应由UPS维持其继续工作，值班人员应加强对显示器的监视，并记录好停电和来电时间。

1. 维护
   1. 日常维护

维护好安防系统的电源系统，做好日常巡查。

每季度扫净监控设备尘土，用无水酒精棉擦净监控镜头，确保正常运行。

定期检查主机、监视器等设备的接头是否松动。

定期检查设备指示灯是否工作正常。

定期对安防系统和设备进行优化，保障安防系统运转正常。

* 1. 维保维护

应与有资质的维保单位签订安防系统维保合同。

全系统的维保每年至少进行2次以上，并出具检查报告。

维保单位在巡检设备时，发现异常情况应及时向安全保卫科报告。

维保单位在进行断电维修和保养前，应征得安全保卫科同意后进行操作。

维保工作应每次记录，并应有现场维修人员签字和安全保卫科科长签字确认。